|  |  |
| --- | --- |
| SMT Temel İşlevi: | 1. Ürün CPAP/BIPAP cihazları ile non-invaziv ventilasyonu sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Ürünün oluşturan hortum yolları PP olmalıdır. 2. Ürünün hortum kısmı çapı;  * Pediatrik devreler için 15 mm, * Yetişkin devreler için 22mm olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | Ürün hortumu en az 180 cm uzunlukta olmalıdır.  1. Ürün hortumuna sabitlenmiş, hortum dışında bulunan basınç ölçüm hattına sahip olmalıdır.  Ürün hortumunun maske bağlantı ucunda ekshalasyon portu olmalıdır.Ürünün hortumunda bulunan filtre, istenildiğinde ekshalasyon portu üzerindeki hava çıkışına takılabilmelidir.Hava hortumu, CPAP ve BIPAP noninvaziv ventilasyon maskelerine, trakeostomi kanüllerine hiçbir ara parça gerektirmeden kolaylıkla takılabilecek standart yapıda ve çapta olmalıdır.  1. Ürünün hortum kısmı spiral yapıda olmalıdır. 2. Ürün bağlantı noktalarından kolay ayrılmamalıdır. 3. Ürün hortumu esnek yapıda olmalı ve kıvrıldığında hızla eski halini alarak king oluşturmamalıdır.  Ürün hortumun cihaz bağlantı ucunda bakteri/virüs filtresi takılı olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | 1. Ürün tek kullanımlık ve tek paketlenmiş olmalıdır. 2. Ürünün hortumuna takılan bakteri/virüs filtresi, orijinal devre seti ile birlikte paketlenmiş olmalıdır. 3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |