**SMT1638- MALEKOT KATETER / RE-ENTRY MALEKOT KATETER (TEKRAR GİRİŞİM)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Operasyon sonrası tekrar girişimde etkin drenaj sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Malekot kateter veya re-entry malekot kateter olmak üzere seçenekleri olmalıdır. 2. Kateter poliüretan veya poliüretan türevi malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 3. Kateter;12-14-16-18-20-24F kalınlığında ve gövde uzunluğu15-47cm arasında olmalıdır. 4. Kateterin malekot bölümü maksimum drenaj sağlayacak şekilde ve en az 4 kanatlı olmalıdır. 5. Re-entry malekot kateterin üretere giren uzantısı olmalıdır. Bu uzantının distal ve proksimalinde drenaj deliği bulunmalıdır. 6. Kateter seti içerisinde 1 adet tanımlarda belirtilen ölçülerde re-entry malekot kateter veya malekotkateter,2 adet esnek (flexible) stile ve drenaj torbası için bağlama adaptörü olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Distal uç üretere zarar vermeyecek yapıda olmalıdır. 2. Kateter alerjik olmamalıdır. 3. Kateter radyo opak özellikte olmalıdır. 4. Kateter 0.038 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. 5. Kateterin stilesi kilitlenebilir olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kateter seti steril ambalajında olmalıdır ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. |