|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, safra yollarındaki tıkanıklığı gidermek için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dış kateterin çapı 10.0 FR ve uzunluğu 165 cm, iç kateterin çapı 5.0 FR ve uzunluğu 190 cm olmalıdır.
2. Çalışma kanalı en fazla 3.8 mm olmalıdır.
3. 0.035 inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
4. İğnesi spiral şeklinde ve künt uçlu olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Yakın ve uzak iki elektrod olmalıdır.
2. İç kateteri dış katetere bağlayan noktada elektriği ve ısıyı ileten diathermic ring (yüzük) olmalıdır.
3. Kistotom 2 kateterden oluşmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |