|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Bant, retina dekolmanı ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Bant esnek ve silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Ebatları 2.0 - 3.5mm x 0.6 - 0.9 mm x 100 - l25 mm arasında olmalıdır. 40 – 4050 arası tipte olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Bant,inert olmalı,skleral erozyon yapmamalı ve göz dokuları ile uyumlu olmalıdır.
2. Serklajı bağlamak için sleeve bulunmalıdır. Sleeve bandı bırakmayacak ve gevşemeyecek sağlamlıkta olmalıdır.
3. Band sıkmaya uygun esneklik ve direnç özelliğine sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |