|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Halka tek parça ve PMMA olmalıdır. 2. Normal halinde çap 11-13 mm arasında olmalıdır. 3. Üç ayrı modelden oluşmalıdır; çift kulaklı, sağdan kulaklı, soldan kulaklı |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Halkanın her iki ucunda delik olmalıdır. 2. Her iki yönden implante edilelecek şekilde olmalı. Eğer iki yönden implante edilemiyorsa kutusunda hangi yönden implante edilebileceği belirtilmelidir. 3. Ayrıca 2 adet de sütür geçirme deliği olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.. |