|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Tüm optik bölgesinde yüksek kontrast ve netlik sağlamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Korneaya temas sağlayan en az 4 veya 6 adet bacağı olmalıdır. 2. 200 mm2 kornea temas yüzeyi olmalıdır. 3. Lens asiferik olmalıdır. 4. Geniş görüş açısı, net perifer görüntüsü sağlamalıdır. 5. -59 veya -50 diyoptri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Operasyon esnasında, glob rotasyonuna ve/veya kanüllere müdahale etmemelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Disposable olmalıdır. 2. Ürünler steril, orijinal ambalajında olmalıdır. 3. Ambalaj üzerinde güvenle açılabileceğini gösteren bir işaret olmalıdır. |