|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Tüm optik bölgesinde yüksek kontrast ve netlik sağlamalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Korneaya temas sağlayan en az 4 veya 6 adet bacağı olmalıdır.
2. 200 mm2 kornea temas yüzeyi olmalıdır.
3. Lens asiferik olmalıdır.
4. Geniş görüş açısı, net perifer görüntüsü sağlamalıdır.
5. -59 veya -50 diyoptri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Operasyon esnasında, glob rotasyonuna ve/veya kanüllere müdahale etmemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Disposable olmalıdır.
2. Ürünler steril, orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Ambalaj üzerinde güvenle açılabileceğini gösteren bir işaret olmalıdır.
 |