|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endoskopik işlemlerde kullanılmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dış çapı en az 13.2 mm, iç çapı en az 10.8 mm olmalıdır.
2. Distal uç çapı 9.8 mm olmalı veya bölümde kullanılmakta olan enteroskop cihazıyla uyumlu olmalıdır.
3. Çalışma uzunluğu en fazla 135cm, toplam uzunluğu en fazla 145cm olmalıdır.
4. Balonun bulundurduğu dış çap 40(±10)mm olmalıdır.
5. Tek(single) balonlu ve çift(double) balonlu enteroskop için çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Overtube iç çapı hastanede kullanılacak entereskoplarla uyumlu olmalıdır.
2. Overtube ucunda overtube ile birleşik balonu olmalı ve bu balon kontrol ünitesi ile şişirebilmelidir. Şişirilebilmesi için overtube arka kısmında plastik hortumu bulunmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Overtube kurumda kullanılan cihaz ile aynı marka olmalıdır.
3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |