|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Periferik ve nörovasküler geçici oklüzyon istenen hastalarda kan akışının durdurulması ve kontrol edilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Mikro balon kateter 0.010-0.014inç mikro kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. 2. Hidrofilik rehber teli 0.010inç olanlar balon set ile beraber verilmelidir. 3. Mikro balon kateterin dış çapı en fazla 3F olmalıdır. 4. Mikro balon kateterin uzunluğu en az 140cm olmalıdır. 5. Ucundaki balon 3-7mm arası çaplarda ve 7-30mm arası uzunluklarda olmalıdır. 6. Mikro balon kateter hidrofilik özellikte olmalıdır. 7. Mikro balon kateter DMSO uyumlu olmalıdır. 8. Balonlar gerek geniş boyunlu gerekse bifurkasyon anevrizmalarında kullanılabilecek compliant ve hypercompliant seçeneklere sahip olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Mikro balon kateter, boyun modelleme için yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Temel tedavi ürünü olan bu balonu şişirmek için gerekli olan enjektör karşılanacaktır. |