|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi: | 1. Aort oklüzyonunda, kalsifikasyonunda veya kros klemp koymanın zor yada uzun zaman alacağı durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 1. Oklüzyon balonu 50(±5)cc hacme sahip olmalıdır. 2. Oklüyon balonunun çapı 45(±5)mm olmalıdır. 3. Oklüzyon kateterinin kalınlığı 12(±2)Fr olmalıdır. 4. Kateterin uzunluğu 25(±5)cm olmalıdır. 5. Malzeme poliüretandan yapılmış olmalıdır. 6. Kateterin sonunda 2 adet kilitli lümen bulunmalıdır. Bunlardan biri geri kanamayı önlemek amaçlı diğeri ise enjeksiyon amaçlı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 1. Oklüzyon kateteri biçimlendirebilir ve yumuşak yapıda olmalıdır. 2. Kanamayı kolayca kontrol edebilmek için transanevrizmal seçenek sunmalıdır. |
| Genel Hükümler: | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |