|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Açık kalp cerrahisi esnasında koroner arterlerin üzerindeki yağ dokusunu ekarte etmek üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ekartör bacaklarının distalindeki kıvrım uzunlukları 3mm veya 5mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Otomatik yağ dokusu ekartasyonu yapabilmelidir. 2. Ekartasyon bacakları dokuyu travmatize etmeyecek yapıda olmalıdır ve başlıklarında silikon olmalıdır. 3. Ekartör bacaklarının distal uçlarında silikon başlık olmalı veya kör uçlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tek pakette kullanıma sunulmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. |