|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Koroner anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kılavuz tel 0.014inç kalınlığında, en az 150cm en çok 300cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Distal ucu 3cm’lik kısmı radyoopak olmalı, gövde PTFE veya benzeri madde ile kaplı olmalıdır.
3. Kılavuz telin uç kısmı düz veya J şeklinde olmalı ve kolay şekil verilebilmelidir.
4. Farklı lezyonlarda kullanımı kolaylaştırmak için floopy, standart, soft, intermediate, support, extra support tipleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kılavuz telin gövdesi ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
2. İşlem sırasında damar içi manipülasyonlar ile uç kısmı bozulmamalı, telin bazal hafızasını muhafaza etmelidir.
3. Tel PTCA işlemleri sırasında balon ve stent kateterinin gövdesini tutmamalıdır.
4. Kılavuz telin tork kabiliyeti birebir ve atravmatik olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 10. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |