|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün; kırıklarda (özellikle pediatrik, küçük fragman, avülsiyon kırıkları, küçük kemik kırıkları), düzeltici osteotomilerde , psödoartrozlarda, artrodezde, eklem çıkıkları tesbitinde, replantasyon tedavilerinde, kemik rekonstrüktif tedavilerinde ve iskelet sistemi traksiyonunda kemik fiksasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün; 2. Süngü, 3. Matkap Uçlu-Yivli, 4. Trokar uç özelliklerin herhangi herhangi birisi olmalıdır. 5. Ürün; 6. Çelik, 7. CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. 8. Ürün, 0.2mm-3mm arası çap seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. 9. Ürün, 25-54cm boy aralığında boy seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün kesilebilir veya bükülebilir özellikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün, kontamine olmasını ve uçlarının bozulmasını engelleyecek bir kutu içerisinde teslim edilmelidir. |