|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Genel Cerrahi, Kadın doğum, Üroloji, Göğüs Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi gibi laparoskopik ameliyat yapılan tüm branşlarda Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısı, laparoskopik işlemlerde dokuların birleştirilmesinde ve kesi alanlarının kapatılması amacıyla perkütan dikiş yapılırken kullanım amaçlı imal edilmiş olmalıdır.
2. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısı, fasya üzerindeki trokar deliklerini kapatmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısının şaft uzunluğu 150 mm (±10) olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısı ucunda dokuya zarar vermesini engelleyen atravmatik künt kanca sistemi bulunmalıdır.
2. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısı, sütur materyalini tutmasını sağlamak için iç şaftının ucunda kanca sistemi bulunmalıdır.
3. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısı ucunda bulunan kanca sisteminde bulunan butona basılması ile aktive edilmelidir.
4. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısı üzerinde bulunan butonun üzerinde kanca sisteminin açılma yönünü gösteren ok işareti bulunmalıdır.
5. Endoskopik trokar kesi yeri kapatıcısı kancasına yerleştirilmiş sütur metaryeli, trokar deliğinin iki yanındaki fasya tabakasından kolayca cilt üzerine çekilerek trokar kesi alanı kapatılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürünün, son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgileri paket üzerinde belirtilmelidir.
3. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
 |