|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endotel distrofisinin tedavisinde, teknik vakaların düzeltilmiş görme keskinliği veya daha iyi ve Endotel hücre yoğunluğu sağlayabilmek, kornea Endotel bozukluklarının tedavisi ve Endotel keratoplastiyi görsel rehabilitasyon oranı / sonucu sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Set içeriği; greft ekleme ve ön kamara yükleme için eğri pipet, çiftli luer lock konektör, durulama için greft balon ve düz cam pipet, greft yerleştirmesi ve BSS için 2 adet 5 Ml luer lock sistemli enjektör, hava püskürtme için 1 adet 1 Ml luer lock sistemli enjektör, 1 adet 23 gauge düz MVR, 1 adet 27 gauge köreltilmiş kanül ve 1 adet hava enjeksiyonu için 30 gauge kanül şeklinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Descement Membran Transplantasyonu şeffaf olmayan Descemet Membran Endotel kaldırılması için tasarlanmış olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün ile birlikte düzgün bir dmek graft oluşturabilmek için ≥96% saflığa sahip ve monoazo boya kirliliği en fazla %0,8 olan greft yerleştirme

Boyası verilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık olmalıdır. Tek paket içerisinde steril olarak teslim edilmiş olmalıdır.
2. Paket üstünde kod numarası, set içeriği ve markası belirtilmiş olmalıdır.
 |