|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. ECT elekrod birkaç ruhsal hastalığın şiddetli belirtilerinde takip ve tedavi amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün tedavi ve takip amaçlı üretilmiş tipleri mevcut olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | Tedavi amaçlı üretilmiş olan tipi:   1. Ürünler 2’li ambalajlarda olmalıdır. 2. ECT Cihazı’nın stimulus işleminde kullanım için özel dizayn edilmiş olmalıdır. 3. Çok özel ince akım kabloları ve girişi olmalıdır. 4. Mevcut ECT Cihazı ile direkt kullanılabilmeli, Tedavi kablosuna direkt takılmalıdır. 5. Empedans düşürücü jel ile birlikte kullanılabilmelidir. 6. Yüzey “ Adesive Hydrogel” olmalıdır.   Takip amaçlı üretilmiş olan tipi :   1. ECT Cihazında aynı anda ECG-EEG ve EMG çekiminde de kullanılabilmelidir. 2. Çekim değerlerinde sapmaya sebebiyet vermemelidir. 3. Kullanılan malzeme ve jel yapısı düşük akım için özel üretim olmalıdır. 4. 10’lu paketlenmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 2. Tek kullanımlık olmalıdır. |