|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon elektrotu cildin yüzeyine elektrik uygulayarak sinirleri uyararak istenilen etkiyi yapabilecek özelikte imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Elektrot en az 5\*5(±1) (kare) 5\*10(±1) (dikdörtgen) olmalıdır.
2. Bir pakette 4 adet elektrot bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm uygun

Soketi kablo girişi olmalıdır.1. Elektrot içerisinde uzun süre kullanım için ve iyi iletkenlik için karbon

Filmi olmalıdır.1. Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır
2. Elektrot en az 10 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
3. Elektrot kendinden yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme non steril veya steril ambalajında teslim edilmelidir.
2. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti olmalıdır.
3. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
 |